INSTRUKCJA – WODA PITNA I TECHNOLOGICZNA
METODY UZDATNIANIA WODY

Wskaźnik jakości wody	Metoda uzdatniania wody	
Mętność	filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja	
Barwa	filtracja na węglu aktywnym / flokulacja + filtracja	
Zapach	filtracja na węglu aktywnym / napowietrzanie / flokulacja + filtracja	
Odczyn	korekta pH	
Twardość ogólna	zmiękczanie / odwrócona osmoza 	
Zasadowość m
(zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3))	dekarbonizacja	
Żelazo ogólne	odżelazianie	
Mangan	odmanganianie	
Chlor	filtracja na węglu aktywnym	
Chlorki	demineralizacja	
Amoniak	chlorowanie + filtracja na węglu aktywnym/ ozonowanie / odwrócona osmoza	
Azotyny	ozonowanie / chlorowanie	
Azotany	wymiana jonowa / odwrócona osmoza	
Siarczany	wymiana jonowa / odwrócona osmoza	
Dwutlenek węgla wolny	napowietrzanie / odkwaszanie/ alkalizacja	
Utlenialność	filtracja na węglu aktywnym / ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym/ chemiczne utlenianie + filtracja	
Wapń	wymiana jonowa / odwrócona osmoza	
Magnez	wymiana jonowa / odwrócona osmoza	
Węgiel organiczny	filtracja na węglu aktywnym /ozonowanie + filtracja na węglu aktywnym	
Krzemionka	odwrócona osmoza / wymiana jonowa	
Przewodność elektryczna	odsalanie / odwrócona osmoza	
Bakterie	dezynfekcja (promieniowanie UV/ chlorowanie / ozonowanie